附件1：
申请机构提交资料一览表
项目名称：番禺区第三人民医院改建项目标识系统设计方案
申请人（盖章）
	序号
	项目
	内页码
	提交资料要求
	备注

	1
	企业营业执照副本复印件
	
	复印件
	须提交书面资料

	2
	企业法定代表人证明书
	
	原件
	须提交书面资料

	3
	授权代表的法定代表人授权委托书
	
	原件
	须提交书面资料

	4
	报价明细表（见附件2）
	
	原件
	须提交书面资料

	5
	标识设计方案
	
	
	须提交书面资料

	6
	材料的相关附件
	
	
	须提交书面资料

	7
	企业资质文件复印件
	
	复印件
	须提交书面资料

	8
	企业类似项目业绩合同关键页复印件
	
	复印件
	须提交书面资料


注：本表附于调查资料内作为调查资料目录。

附件2：

报价明细表

	项目名称：番禺区第三人民医院改建项目标识系统设计方案
申请人（盖章）

	序号
	采购标的
	单位
	数量
	特征描述
	单价（元）
	金额（元）

	1
	楼顶发光字-06
	套
	1
	1.字体规格:3300*33890mm
2.镌字材料品种、颜色:3mm铝板正面冲孔装LED灯， 激光切割折弯焊接字体 ，字厚150mm，整体三遍高温氟碳烤漆。蓝景LED防雨外露灯珠 ，背置30mm镀锌方通骨架安装，内置防雨电源，时间控制器
	
	

	2
	楼体发光字-07
	套
	2
	1.字体规格:1000*4500mm
2.镌字材料品种、颜色:1.5mm304不锈钢激光切割折弯焊接字体，字厚100mm，整体三遍高温氟碳烤漆，表面3mm有机玻璃激光切割，内置蓝景LED防雨模组，LED电源，背置骨架安装，配置防雨电源，时间控制器
	
	

	3
	户外立牌-08
	个
	7
	1.基层类型:800*2400mm
2.镌字材料品种、颜色:1.5mm304不锈钢激光切割折弯焊接，圆角打磨，图文部分激光雕刻后内贴PC透光板，箱体内装防水LED灯，色温6000K.
	
	

	4
	停车场出入口-09
	个
	3
	1.基层类型:600*6000mm
2.镌字材料品种、颜色:1.5mm304不锈钢激光切割折弯焊接，圆角打磨，图文部分激光雕刻后内贴PC透光板，箱体内装防水LED灯，色温6000K，，贴墙安装
	
	

	5
	无障碍标识-10
	块
	112
	1.字体规格:400*180mm、220*180mm
2.镌字材料品种、颜色:5mm亚克力UV
	
	

	6
	大堂总索引-11
	套
	1
	1.字体规格:2000*1500*250mm
2.镌字材料品种、颜色:镀锌板激光焊接，内置灯珠，部分发光，logo丝印
	
	

	7
	服务台标识-12
	块
	20
	1.字体规格:H350
2.镌字材料品种、颜色:玻璃贴
	
	

	8
	服务台形象墙-14
	块
	1
	1.字体规格:根据服务台定制尺寸
2.镌字材料品种、颜色:5+3水晶字粘贴
	
	

	9
	步梯索引-15
	个
	63
	1.字体规格:1700*730*60mm
2.镌字材料品种、颜色:PVC板造型打磨，整体烤漆，内容做可更换
	
	

	10
	电梯厅索引-16
	块
	50
	1.字体规格:2000*730*60mm
2.镌字材料品种、颜色:镀锌板激光焊接，造型打磨，整体烤漆。内容做可更换
	
	

	11
	电梯内索引-16
	个
	7
	1.字体规格:1400*300*40mm
2.镌字材料品种、颜色:PVC板造型打磨，整体烤漆，内容做可更换
	
	

	12
	电梯内宣传栏-17
	个
	18
	1.基层类型:1000*800mm
2.镌字材料品种、颜色:5mm亚克力背面UV,面粘亚克力盒，内容可更换
	
	

	13
	悬挂式指引吊牌-18
	个
	78
	1.字体规格:2200*380*100mm
2.镌字材料品种、颜色:镀锌板激光焊接，内置灯珠，面板整体发光，亚克力面板贴膜
	
	

	14
	护士站吊牌-19
	块
	20
	1.字体规格:1600*380*80mm
2.镌字材料品种、颜色:镀锌板激光焊接，内置灯珠，面板整体发光，亚克力面板贴膜
	
	

	15
	贴墙式指引-21
	个
	29
	1.字体规格:425*425*8mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力背面UV
	
	

	16
	停车场指引吊牌
	个
	20
	1.字体规格:2200*300*100mm
2.镌字材料品种、颜色:镀锌板激光焊接，内置灯珠，文字雕空发光
	
	

	17
	门帘牌
	个
	69
	1.字体规格:1600*320*10mm
2.镌字材料品种、颜色：安迪板正面打印
	
	

	18
	楼梯间标识-22
	个
	66
	1.字体规格:180*330mm
2.镌字材料品种、颜色:镀锌板激光焊接造型，内容丝印，文字发光
	
	

	19
	电梯间标识-22
	个
	54
	1.字体规格:180*350mm
2.镌字材料品种、颜色: 亚克力背面UV
	
	

	20
	电梯间楼层标识-23
	个
	76
	1.字体规格:H200mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力雕刻喷漆
	
	

	21
	电梯编号标识-23
	个
	107
	1.字体规格:H350mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力雕刻喷漆
	
	

	22
	楼梯间楼层标识-23
	个
	66
	1.字体规格:H200mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力雕刻喷漆
	
	

	23
	洗手间指引牌-24
	个
	12
	1.字体规格:180*330mm
2.镌字材料品种、颜色:镀锌板激光焊接造型，内容丝印
	
	

	24
	男女残洗手间标识-24
	个
	67
	1.字体规格:170*350mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力背面UV
	
	

	25
	办公室门牌-25
	块
	726
	1.字体规格:180*330mm
2.镌字材料品种、颜色:镀锌板激光焊接造型，内容丝印
	
	

	26
	宿舍门牌号-26
	块
	10
	1.字体规格:H60
2.镌字材料品种、颜色:不锈钢雕刻电镀
	
	

	27
	病房门牌-27
	块
	108
	1.字体规格:300*200*5mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力背面UV，内容可更换
	
	

	28
	设备房间标识-28
	块
	295
	1.字体规格: 200*100mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力背面UV
	
	

	29
	健康宣传栏-29
	块
	56
	1.字体规格:2400*1200*60mm
2.镌字材料品种、颜色:镀锌板激光烤漆，文字丝印，内容可更换
	
	

	30
	消防栓标识-30
	块
	146
	1.字体规格:500*350mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力背面UV
	
	

	31
	房间内消防疏散图-31
	块
	328
	1.字体规格:400*250mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力背面UV
	
	

	32
	电梯警示标识-32
	块
	90
	1.字体规格:100*150mm
2.镌字材料品种、颜色:不锈钢腐蚀
	
	

	33
	玻璃门防撞条-33
	m
	200
	1.字体规格:H100
2.镌字材料品种、颜色:玻璃贴
	
	

	34
	防火门常闭-34
	块
	275
	1.字体规格:400*240mm
2.镌字材料品种、颜色:室内可移背胶
	
	

	35
	开门推拉标识-34
	块
	325
	1.字体规格:100*100mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力背面UV
	
	

	36
	六步洗手法-35
	块
	524
	1.字体规格:350*200mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力背面UV
	
	

	37
	科室制度职责牌-36
	块
	830
	1.字体规格:590*790mm
2.镌字材料品种、颜色:PVC打印
	
	

	38
	医生记事栏-37
	块
	13
	1.字体规格:1600*1000mm
2.镌字材料品种、颜色:镀锌板刨坑折弯，烤漆丝印
	
	

	39
	护理记事栏-38
	块
	13
	1.字体规格:1000*800mm
2.镌字材料品种、颜色:镀锌底板刨坑折弯，面板采用可擦写的板材，文字丝印
	
	

	40
	消防信息应急表-39
	块
	10
	1.字体规格:800*600mm
2.镌字材料品种、颜色:5mmPVC正面uv
	
	

	41
	方向指引地贴-40
	m2
	150
	1.字体规格:300*400mm
2.镌字材料品种、颜色:地贴
	
	

	42
	急诊引导地贴-40
	m2
	50
	1.字体规格:300*500mm
2.镌字材料品种、颜色:地贴
	
	

	43
	温馨提示-41
	块
	708
	1.字体规格:200*65mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力背面UV
	
	

	44
	避难间-42
	块
	14
	1.字体规格:300*150mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力发光
	
	

	45
	功能区域立体字
	套
	32
	1.字体规格:260+110mm
2.镌字材料品种、颜色:5+3水晶字
	
	

	46
	床头指示牌
	块
	567
	1.字体规格:300*200*5mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力背面UV
	
	

	47
	公区消防疏散图-31
	块
	202
	1.字体规格:400*250mm
2.镌字材料品种、颜色:亚克力背面UV
	
	

	合计总金额
	


