用于医疗业务家具市场调研需求
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一、项目概况：
（一）项目名称：番禺区第三人民医院改建项目用于医疗业务家具采购项目
（二）采购方式：公开招标/竞争性磋商/竞争性谈判（待定）
（三）项目属性：货物类
（四）项目预算金额：7090162元
（五）采购需求：家具供货、运输、卸货、安装、调试、培训、售后维保、垃圾清运、验收合格交付使用。
具体清单及参数如下：
	番禺区第三人民医院改建项目用于医疗业务家具清单

	序号
	产品名称
	参考产品图片
	规格(W*D*H)mm
	数量
	单位
	材料及工艺描述

	1
	医生、护士工作站柜台1
	[image: IMG_256]
	3400*700*800/1100
	1
	组
	一、主要材料及厚度说明：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木多层板；
2、厚度：外侧板、面板、看台板厚度≥25mm，其它板件≥16mm；
3、台面：采用医用级纯亚克力医用人造石面，厚度≥12mm；
二、结构/配置：
1、结构：挡板采用双层加厚型结构内部预留走线功能（不配强电插座、弱电插座、电线），分段制造，带隐藏式自锁结构；
2、配置：工作站柜台主框架+高台+三抽柜+主机柜+纯亚克力医用人造石面；不配灯带；
3、配约1.0mm304金色不锈钢拉丝踢脚板；
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰、静音缓冲三节路轨、U型铝合金拉手、锁具。
四、封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全封边工艺。

	2
	医生、护士工作站柜台2
	
	1700*700*800/1100
	1
	组
	

	3
	医生、护士工作站柜台3
	
	3600*700*800/1100
	1
	组
	

	4
	医生、护士工作站柜台4
	
	4200*700*800/1100
	12
	组
	

	5
	会议接待台
	[image: IMG_257]
	3000*800*800/1100
	1
	组
	一、主要材料及厚度说明：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木多层板；
2、厚度：外侧板、面板、看台板厚度≥25mm，其它板件≥16mm；
3、台面：采用医用级纯亚克力医用人造石面，厚度≥12mm；
二、结构/配置：
1、结构：挡板采用双层加厚型结构内部预留走线功能（不配强电插座、弱电插座、电线），分段制造，带隐藏式自锁结构；
2、配置：会议接待台主框架+高台+三抽柜+主机柜+纯亚克力医用人造石面；不配灯带；
3、配约1.0mm304金色不锈钢拉丝踢脚板；
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰、静音缓冲三节路轨、U型铝合金拉手、锁具。
四、封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	6
	定制桌1
	[image: ]
	2250*800*760
	1
	张
	一、主要材料及厚度：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度≥18mm；
二、结构/配置：
1、配置：主台面+上抽下门柜+金属线盖+木质键盘架+主机柜；
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰，静音缓冲三节路轨、U型铝合金拉手、锁具；
四、工艺/其它：
1、封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	7
	定制桌2
	[image: IMG_259]
	1400*800*760
	6
	张
	一、主要材料及厚度说明：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：主台面板、副柜面板厚度≥25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度≥18mm。
二、结构/配置：
配置：主台+三抽柜+主机架+木质键盘架+约60*30mm钢脚架+吊木挡板+铝合金毛刷线盖。                                                                                        三、五金配件：包含安装所需的配件：静音缓冲三节路轨、U型铝合金拉手、锁具；                                                                                                                          四、工艺/其它：
封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	8
	定制桌3
	[image: IMG_260]
	2100*800*760
	30
	张
	一、主要材料及厚度说明：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：桌面板厚度≥25mm。
二、结构/配置：
配置：主台+约60*30mm钢脚架+铝合金毛刷线盖。                                                                                        三、五金配件：包含安装所需的配件：螺丝；                                                                                                                          四、工艺/其它：
封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	9
	定制桌4
	[image: IMG_261]
	6000*600*760
	3
	张
	

	10
	诊桌1
	[image: IMG_262]
	1200*600*760
	46
	张
	一、主要材料及厚度说明：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：主台面板厚度≥25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度≥18mm。
二、结构/配置：
配置：主台面+八字钢脚架+支撑柜+金属线盖+木质键盘架+主机架；                                                                                        三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰、静音缓冲三节路轨、铝合金U型拉手、锁具；                                                                                                                          四、工艺/其它：
封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	11
	诊桌2
	
	1400*600*760
	1
	张
	

	12
	诊桌3
	
	1400*950*760
	5
	张
	

	13
	诊桌4
	
	1800*600*760
	1
	张
	

	14
	诊桌5
	[image: IMG_263]
	1400*1400*760
	2
	张
	一、主要材料及厚度说明：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：主台面板、副柜面板厚度≥25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度≥18mm。
二、结构/配置：
配置：主台+副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+木质键盘架+圆盘钢脚架+吊木挡板+铝合金毛刷线盖。                                                                                        三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰、静音缓冲三节路轨、铝合金U型拉手、锁具；                                                                                                                          四、工艺/其它：
封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	15
	值班桌1
	[image: IMG_264]
	1200*600*760
	80
	张
	一、主要材料及厚度说明：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：主台面板厚度≥25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度≥18mm。
二、结构/配置：
配置：主台面+八字钢脚架+支撑柜+金属线盖+木质键盘架+主机架；                                                                                        三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰、静音缓冲三节路轨、铝合金U型拉手、锁具；                                                                                                                          四、工艺/其它：
封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	16
	值班桌2
	
	1400*600*760
	15
	张
	

	17
	值班桌3
	
	1500*600*760
	4
	张
	

	18
	会议桌1
	[image: IMG_265]
	3490*900*760
	1
	张
	一、主要材料及厚度说明：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：台面板、上线中柜面板厚度≥25mm，余板厚度≥18mm。
二、结构/配置：
配置：主台+上线中柜+八字钢脚架+铝合金毛刷线盖。                                                                                        三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰、螺丝、三合一连接件；                                                                                                                          四、工艺/其它：
封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	19
	会议桌2
	
	4047*1000*760
	1
	张
	

	20
	会议桌3
	
	4600*1500*760
	6
	张
	

	21
	会议桌4
	
	6067*1500*760
	1
	张
	

	22
	会议桌5
	[image: IMG_266]
	4454*1619*760
	2
	张
	一、主要材料及厚度说明：
1、材质：所有板材均采用E0级中密度纤维板；
2、桌面厚度≥80mm；
二、配置：桌脚采用中密度纤维板烤漆木饰脚，中空走线拉丝不锈钢毛毡面盖；内嵌集成插座（3个电源、1个网络接口、1个电话接口）；
三、五金配件：包含安装所需的配件：三合一连接件、螺丝；                                                            
四、工艺/其它：
1、油漆采用净味环保水性漆喷漆处理，≥5层底油及≥3层面漆。

	23
	屏风卡位1
	[image: IMG_267]
	1450*1400*760
	38
	张
	一、主要材料说明：
1、采用40mm厚铝合金框架全板屏风，具有内部带走线功能；
2、台面板及柜体采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
3、台面板厚度≥25mm，其他板件≥16mm；
二、结构/配置：
1、主台+三抽立柜（抽屉带锁）+铝合金线盒+插座（含网络口）；
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰、静音缓冲三节路轨、铝合金U型拉手、锁具；
四、工艺/其它：
1、封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	24
	屏风卡位2
	
	1450*1550*760
	96
	张
	

	25
	餐桌1
	[image: IMG_268]
	2000*750*760
	6
	张
	一、主要材料说明：
1、采用白腊木实木材料，自然木纹，保留天然特性，其材质坚韧，结构牢固；
2、四腿落地，榫卯结构；
3、油漆经过净味环保水性漆喷漆处理，≥5层底油及≥3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E0级环保标准；
4、所有材料安全无异味，使用寿命长。
二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	26
	餐桌2
	
	1300*750*760
	12
	张
	

	27
	定制柜1
	[image: IMG_269]
	500*350*2000
	30
	组
	一、主要材料及厚度：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：顶板厚度≥25mm，侧板、层板、门板、底板厚度≥18mm；
二、结构/配置：
1、配置：上下掩门，上木门+1件活层+下木门+1件活层；
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰，U型铝合金拉手、锁具；
四、工艺/其它：
1、封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	28
	定制柜2
	
	1240*450*2000
	8
	组
	

	29
	定制柜3
	
	1550*420*2000
	5
	组
	

	30
	定制柜4
	
	1750*420*2000
	1
	组
	

	31
	定制柜5
	
	2050*420*2000
	6
	组
	

	32
	定制柜6
	
	2500*600*2000
	1
	组
	

	33
	定制柜7
	
	2500*650*2000
	10
	组
	

	34
	定制柜8
	
	2600*500*2000
	4
	组
	

	35
	定制柜9
	
	3302*600*2000
	3
	组
	

	36
	定制柜10
	
	3800*350*2000
	1
	组
	

	37
	定制柜11
	
	6700*400*2000
	7
	组
	

	38
	定制柜12
	
	875*600*2000
	5
	组
	

	39
	定制柜13
	[image: IMG_270]
	1850*500*2000
	7
	组
	一、主要材料及厚度：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：顶板厚度≥25mm，侧板、层板、门板、底板厚度≥18mm；
二、结构/配置：
1、配置：上下掩门，上木框玻璃门+1件活层+下木门+1件活层；
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰，U型铝合金拉手、锁具；
四、工艺/其它：
1、封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	40
	定制柜14
	
	2700*450*2000
	1
	组
	

	41
	定制柜15
	
	3200*400*2000
	7
	组
	

	42
	定制柜16
	
	4000*400*760
	6
	组
	

	43
	定制柜17
	
	1200*450*2000
	14
	组
	

	44
	定制柜18
	[image: IMG_271]
	4250*600/320*850/2000
	1
	组
	一、主要材料及厚度：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：顶板厚度≥25mm，侧板、层板、门板、底板厚度≥18mm；
二、结构/配置：
1、配置：上柜（掩门+活动层板）+下柜（上抽下掩门+活动层板）；
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰，静音缓冲三节路轨、U型铝合金拉手、锁具；
四、工艺/其它：
1、封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	45
	定制柜19
	[image: IMG_272]
	850*400*800
	8
	组
	一、主要材料及厚度：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：顶板厚度≥25mm，侧板、层板、门板、底板厚度≥18mm；
二、结构/配置：
1、配置：上抽下掩门+层板；
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰，静音缓冲三节路轨、U型铝合金拉手、锁具；
四、工艺/其它：
1、封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	46
	定制文件柜1
	[image: IMG_273]
	1830*450*2000
	1
	组
	一、主要材料及厚度：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：顶板厚度≥25mm，侧板、层板、门板、底板厚度≥18mm；
二、结构/配置：
1、配置：上下掩门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层；
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰，U型铝合金拉手、锁具；
四、工艺/其它：
1、封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	47
	定制文件柜2
	
	2250*420*2000
	7
	组
	

	48
	定制文件柜3
	
	2250*450*2000
	1
	组
	

	49
	定制文件柜4
	
	2400*450*2000
	1
	组
	

	50
	定制文件柜5
	
	2820*420*2000
	7
	组
	

	51
	定制文件柜6
	
	6000*400*2000
	1
	组
	

	52
	医护更衣柜1
	[image: IMG_274]
	1500*500*2000
	1
	组
	一、主要材料及厚度：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：顶板厚度≥25mm，侧板、层板、门板、底板厚度≥18mm；
二、结构/配置：
1、配置：主柜+层板+挂衣杆；
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰，U型铝合金拉手、锁具；
四、工艺/其它：
1、封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	53
	医护更衣柜2
	
	1100*600*2000
	22
	组
	

	54
	医护更衣柜3
	
	900*500*2000
	2
	组
	

	55
	医护更衣柜4
	
	900*600*2000
	9
	组
	

	56
	医护更衣柜5
	
	950*500*2000
	11
	组
	

	57
	医护更衣柜6
	
	1900*500*2000
	2
	组
	

	58
	医护更衣柜7
	
	1300*350*2000
	12
	组
	

	59
	医护更衣柜8
	
	1250*500*2000
	1
	组
	

	60
	医护更衣柜9
	
	950*350*2000
	12
	组
	

	61
	医护更衣柜10
	
	1100*500*2000
	1
	组
	

	62
	医护更衣柜11
	
	1550*500*2000
	1
	组
	

	63
	医护更衣柜12
	
	1600*600*2000
	1
	组
	

	64
	文件柜1
	[image: IMG_275]
	1600*400*2000
	1
	组
	一、主要材料及厚度：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：顶板厚度≥25mm，侧板、层板、门板、底板厚度≥18mm；
二、结构/配置：
1、配置：上下掩门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层；
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰，U型铝合金拉手、锁具；
四、工艺/其它：
1、封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	65
	文件柜2
	
	1830*300*2000
	1
	组
	

	66
	文件柜3
	
	2246*500*2000
	5
	组
	

	67
	文件柜4
	
	4073*500*2000
	10
	组
	

	68
	文件柜5
	
	800*420*2000
	1
	组
	

	69
	文件柜6
	
	800*450*2000
	4
	组
	

	70
	文件柜7
	
	875*600*2000
	49
	组
	

	71
	文件柜8
	
	900*400*2000
	28
	组
	

	72
	文件柜9
	
	900*450*2000
	22
	组
	

	73
	文件柜10
	
	900*500*2000
	20
	组
	

	74
	文件柜11
	[image: IMG_276]
	1700*500*800
	7
	组
	一、主要材料及厚度：
1、主要材料：所有板材均采用三聚氰胺饰面板，基材采用E0级实木颗粒板；
2、厚度：顶板厚度≥25mm，侧板、层板、门板、底板厚度≥18mm；
二、结构/配置：
1、配置：上下掩门，上木门+2件活层，下木门+1件活层
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰，U型铝合金拉手、锁具；
四、工艺/其它：
1、封边：采用PVC封边条，封边热熔胶，见光面≥2.0mm厚全自动封边工艺。

	75
	文件柜12
	
	3800*400*2000
	7
	组
	

	76
	密集柜1
	[image: IMG_277]
	13200*4200*2200
	1
	组
	一、架体结构
(1)档案密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。
二、主要材料说明：
1、采用冷轧钢管和冷轧钢板；轨道:轨道底座δ≥2.5 mm，轨芯约20×20。
2、底盘：底梁、轴承支架 δ≥2.5 mm。轨道为地面上式安装，两侧带有双翼护坡；底盘采用整理焊接，钢性足，不变形，表面镀塑，分段式结构。
3、架体：立柱δ≥1.2 mm，δ≥1.0 mm；挂板δ≥1.0mm;挡棒δ≥0.8mm.全模具化设计，架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，层板采用九面八折弯一次成形，厚度为≥25mm，正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋规格约4.0*2.0mm，辅筋规格约2.0*1.5mm，侧面压制一组圆筋，每组压筋数2条，主筋规格约4.0*2.0mm，辅筋规格约2.0*1.5mm，压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重80KG。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，表面喷塑。
4、门面：门框δ≥0.8mm，门板δ≥0.8 mm；门锁方型锁，定位模板ABS塑胶注塑件。
5、侧护板：侧板δ≥0.8mm。
6、传动机构：轴承实心轴Φ20 45#精钢，连接钢管 Φ约25×2.5mm，铁滚轮Φ约100。齿轮、摇手体总承双向超越变速离合器结构，复位快，不打滑。传动采用机械齿轮转动，传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳。
7、制动装置：边列锁定装具808锁，文件柜专用锁；中间列制动装置ABS专用滑块，文件柜专用锁。每列均装有制动装置，磁性密封，操作方便，制动可靠，使用存取安全。
8、防护装置：防震、防尘装置≥20mm磁性冰箱门吸条，防尘板、防水顶板δ≥0.7mm，防鼠板δ≥0.8 mm，防倾倒装置δ≥3.0 mm。每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。防倾倒装置固定在移动列座上，应有防止倾倒。
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰、静音缓冲三节路轨；
四、工艺/其它说明：
所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。
五、载重性能要求
（1）单面搁板上均布载重约40Kg，双面均布负载约80Kg，最大挠度为3mm，24h卸载后，不得有裂纹及永久变形。
（2）标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40Kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。
（3）在全负载的情况下（每块单面搁板上均布载重40kg），各列密集架在手动或电动操作下，都应运行自如，不得有阻滞现象。
（4）每标准节在全负载的情况下，承受沿X、Y轴两个方向额定载荷1/15的水平拉力作用，标准节不得翻倒。
（5）在最高搁板中心离外沿约5mm处，同时施加垂直力约50kg和标准节额定载荷1/15的垂直力，架体不得倾倒。

	77
	密集柜2
	
	2600*7300*2200
	10
	组
	

	78
	密集柜3
	
	4900*3100*2200
	1
	组
	

	79
	密集柜4
	
	6600*3100*2200
	12
	组
	

	80
	密集柜5
	
	7800*4200*2200
	1
	组
	

	81
	密集柜6
	
	4800*4200*2200
	3
	组
	

	82
	清洗柜1
	[image: IMG_278]
	1450*600*800
	12
	组
	一、主要材料说明：
1、采用304不锈钢板材；                                                           
2、台面、水池板用国标≥1.0mm；                     
3、侧板、门板用国标≥1.0mm；                                            
4、加强管料用国标≥1.0mm；                                                   
二、结构/配置：                                      
1、挡水板高出台面≥250mm；                                      
2、清洗柜配二个水池，水池规格：约450X350X300mm；         
3、掩门结构，柜门为双层结构，带缓冲功能；                                                                                     
4、配置：主柜（掩门，内无层板+2个不锈钢下水器）+2个机械式水龙头；                                               
三、五金配件：包含安装所需的配件：阻尼门铰；                   
四、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、氩弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。

	83
	清洗柜2
	
	2300*600*800
	12
	组
	

	84
	单人休息沙发
	[image: IMG_279]
	800*800*800
	1
	张
	一、主要材料说明：
1、面料采用医用西皮；
2、海绵采用高密度回弹阻燃海绵；
3、内框架为实木架，不锈钢脚；
二、配置：实木框架+靠背座垫软包。
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍；

	85
	两人休息沙发
	
	1200*800*800
	1
	张
	

	86
	三人休息沙发
	
	2000*800*800
	1
	张
	

	87
	休息沙发1
	[image: IMG_280]
	1300*800*800
	13
	张
	一、主要材料说明：
1、面料采用医用西皮；
2、海绵采用高密度回弹阻燃海绵；
3、内框架为实木架，不锈钢脚；
二、配置：实木框架+靠背座垫软包；
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。
四、工艺/其它：
1、油漆采用净味环保水性漆喷漆处理，≥5层底油及≥3层面漆

	88
	休息沙发2
	[image: IMG_281]
	800*800*800
	23
	张
	一、主要材料说明：
1、面料采用医用西皮；
2、海绵采用高密度回弹阻燃海绵；
3、内框架为实木架；
二、配置：实木框架+靠背座垫软包；
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。
四、工艺/其它：
1、油漆采用净味环保水性漆喷漆处理，≥5层底油及≥3层面漆

	89
	休息沙发3
	[image: IMG_282]
	单人位
	24
	张
	一、主要材料说明：
1、面料采用医用西皮；
2、海绵采用高密度回弹阻燃海绵；
3、内框架为实木架，不锈钢脚；
二、配置：实木框架+靠背座垫软包。
三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍；

	90
	茶几1
	[image: IMG_283]
	1100*650*450
	1
	张
	一、主要材料说明：
1、采用不锈钢镀钛脚架；
2、台面采用一体成型岩板，≥12mm厚。
二、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	91
	茶几2
	[image: IMG_284]
	650*650*400
	19
	张
	一、主要材料及厚度说明：
1、材质：所有板材均采用E0级中密度纤维板，面贴≥0.6mm木皮；
2、厚度：面板厚度≥25mm；
二、结构配置：桌面板+实木脚架
三、工艺/其它：
1、油漆采用净味环保水性漆喷漆处理，≥5层底油及≥3层面漆。

	92
	茶几3
	[image: IMG_285]
	φ500
	1
	张
	一、主要材料说明：
1、脚架为不锈钢立柱+钢管喷涂，底盘为约φ400*8MM不锈钢包实芯钢板，托盘约300*300*3.0MM实芯钢板；
2、台面采用一体成型岩板，≥12mm厚。
二、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	93
	会议椅1
	[image: IMG_286]
	常规
	128
	张
	一、主要材料说明：
1、靠背、座垫为医用皮革；
2、硬度≥245级定型海绵；
3、尼龙+玻璃纤维背架；
4、中置倾仰原位锁定功能底盘；
5、多级气压杆（气杆）；
二、结构/配置：
1、PP固定扶手；
2、配≥320mm电镀脚及≥60mm防震PU轮；
3、配头枕。
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	94
	会议椅2
	[image: IMG_287]
	常规
	24
	张
	一、主要材料说明：
1、面料：医用西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。椅架采用橡木木实木材料，自然木纹，保留天然特性，榫卯结构；
2、内框架：内框架多层实木弯板；
3、油漆经过净味环保水性漆喷漆处理，≥5层底油及≥3层面漆；
二、结构/配置：实木椅架配软垫座包、靠背。
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	95
	礼堂椅
	[image: IMG_288]
	单人位
	162
	张
	一、主要材料说明：
1、背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。海棉密度≥45kg/m³。
2、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。海棉密度≥60kg/m³。
3、背内板：采用夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。厚度≥6mm。
4、座背胶壳：采用PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，厚度≥3mm。
5、面料：座背面料采用高级专用布料，抗污，防褪色。
6、侧板：采用内插式侧板，相对于传统外扣式更牢固且不易脱落，厚度≥3mm。
7、脚架：扶手框架采用≥T2.0mm热轧板，底脚板采用≥2 mm冷轧钢冲压成型，脚管采用约80X40XT1.5方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。
8、座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。
9、地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。
二、结构/配置：
1、扶手面：采用橡木,厚度≥26mm
2、写字板：书写板使用扶手内带隐藏式写字板，采用新型直接焊接成型链接件+14mm实心冷拉圆铁支架配焊接≥3mm托板，面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周注塑封边,厚度≥18mm。
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	96
	休息椅
	[image: IMG_289]
	常规
	180
	张
	一、主要材料说明：
1、靠背、座垫为医用西皮。椅架采用白蜡木实木材料，自然木纹，保留天然特性，榫卯结构；
2、内框架：内框架多层实木弯板；
3、油漆经过净味环保水性漆喷漆处理，≥5层底油及≥3层面漆；
二、结构/配置：实木椅架配软垫座包、靠背。
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	97
	示教椅
	[image: ]
	常规
	114
	张
	一、主要材料说明：
1、靠背、座垫为医用西皮；
2、高回弹座背切割定型海绵；
3、内实木+钢架背架；
二、结构/配置：
1、PP固定分体扶手；
2、配电镀脚架：28管≥15MM套管。
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	98
	诊椅1
	[image: IMG_290]
	常规
	213
	张
	一、主要材料说明：
1、靠背、座垫为双层网布；
2、定型海绵；
3、尼龙+玻璃纤维背架；
4、中置倾仰原位锁定功能底盘；
5、多级气压杆（气杆）。
二、结构/配置：
1、PP固定分体扶手；
2、配≥320mm电镀脚及≥60mm防震PU轮。
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	99
	值班椅1
	[image: IMG_291]
	常规
	140
	张
	一、主要材料说明：
1、靠背、座垫为双层网布；
2、定型海绵；
3、尼龙+玻璃纤维背架；
4、中置倾仰原位锁定功能底盘；
5、多级气压杆（气杆）。
二、结构/配置：
1、PP固定分体扶手；
2、配320mm电镀脚及60mm防震PU轮。
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	100
	值班椅2
	[image: IMG_292]
	常规
	6
	张
	一、主要材料说明：
1、靠背、座垫为医用细纹西皮；
2、高回弹座背切割定型海绵；
3、内实木+钢架背架；
二、结构/配置：
1、PP固定连体扶手；
2、配电镀脚架：28管≥15MM套管。
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	101
	等候椅
	[image: IMG_293]
	1400*800*760
	2
	张
	一、主要材料说明：
1、靠背、座垫为医用西皮。椅架采用白蜡木实木材料，自然木纹，保留天然特性，榫卯结构；
2、内框架：内框架多层实木弯板；
3、油漆经过净味环保水性漆喷漆处理，≥5层底油及≥3层面漆；
二、结构/配置：实木椅架配软垫座包、靠背。
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	102
	餐椅
	[image: ]
	常规
	84
	张
	一、主要材料说明：
1、脚架：采用白腊木实木材料，自然木纹，保留天然特性，其材质坚韧，结构牢固；
2、四腿落地，榫卯结构；
3、油漆经过净味环保水性漆喷漆处理，≥5层底油及≥3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E0级环保标准；
二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	103
	等候椅（四人位）
	[image: IMG_294]
	
	1
	组
	一、主要材料说明：
1、座板、背板：采用高密度聚氨酯PU一次发泡棉成型，内置冷轧钢板，表面静电喷涂；座板、背板颜色可选；
2、扶手椅脚：高强度压铸铝，表面静电喷涂；
3、横梁：采用约40*80方钢管，表面静电喷涂；
二、结构/配置：
1、配铝合金扶手2支+铝合金站脚2支+防滑脚垫；座位中间无扶手；
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。

	104
	等候椅（五人位）
	[image: IMG_295]
	
	2
	组
	一、主要材料说明：
1、座板、背板：采用高密度聚氨酯PU一次发泡棉成型，内置冷轧钢板，表面静电喷涂；座板、背板颜色可选；
2、扶手椅脚：高强度压铸铝，表面静电喷涂；
3、横梁：采用约40*80方钢管，表面静电喷涂；
二、结构/配置：
1、配铝合金扶手2支+铝合金站脚3支+防滑脚垫；座位中间无扶手；
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。
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	一、主要材料说明：
1、采用实木橡胶木，配置实木排骨架床板。环保清漆。
2、四腿落地，榫卯结构；
3、净味环保水性清漆涂装，底漆≥5 层、面漆≥3 层，面漆在无尘面漆房喷涂；基材达E0级，涂料满足 GB18581 木器涂料有害物质限量要求；
4、配棕榈床垫1件。
二、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。
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	一、主要材料说明：
1、所有板材均采用松木；
2、床架立柱约100mm*40mm*4条；床头床尾枋约95mm*40mm，床侧枋约120mm*20mm，护栏横枋条约60mm*20mm，护栏竖枋条约80mm*20mm；梯子枋约85mm*25mm；
3、床板底架采用约38mm*19mm杉木枋，床板面约70mm*13mm杉木枋。
4、床垫：2张棕榈床垫。
二、结构/配置：
1、四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色；
2、实木床架+杉木床板2套+床垫2件；床梯不可左右互换；不配蚊帐架。
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。
四、工艺/其他说明：板件经喷环保漆处理，达到国际E0级环保标准。
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	一、主要材料说明：
1、床架为冷轧钢管，均采用约40*40*1.2国家标准的钢。
2、床立柱：立柱采用冷轧钢经成型线轧压成型，侧边立柱要求焊接成整体框架结构，且要求隐藏焊接痕迹，立柱上下胶塞要求采用内塞并且管头部分有外包围设计。
3、床横梁、侧横梁：采用冷轧钢经成型线轧压成型，用于承担床板，分担床板支撑架的承受力，整体承载力更均匀。床板支撑静音条：采用PVC挤出工艺成型条防滑纹，防止床板移动，防滑条内侧须有卡扣与床支撑相扣，不易松动；能有效的避免床板噪音。
4、床垫：2张棕榈床垫。
二、结构/配置：
1、上下床+楼梯+床板，床梯支架采椭圆钢管焊接而成，脚踏板采用冷轧钢板经冲床一次冲压而成，成型后与支架焊接成一体， 脚踏板表面需加注塑一次成型PP塑料踏板，塑料踏板采用注塑工艺一次成型，材料为全新环保聚乙烯，形状与楼梯脚踏板完全贴合，并带有不小于10个卡口，防止掉落；
2、上端椭圆胶套：楼梯支架上端及底部采用ABS工程塑料胶套（塞），上端胶套避免支架与横梁直接触碰，防止碰撞刮花，方便楼梯支架螺丝穿出与横梁固定，其凹面与立柱凸面相吻合。床板:采用杉木板，经烘干、拼接、双面抛光、木档钉制而成。   
三、五金配件：包含安装所需的配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。
四、工艺/其他说明：
钢管焊接与喷塑要求：CO2保护焊，使用镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；所有焊线打磨平整。



（六）合同履行期限：合同签订至验收交付使用，结算完毕为止
（七）落实政府采购政策：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目
（八）本项目不允许转包、分包。

[bookmark: 三基本技术要求]二、基本技术要求
（一）产品标志和使用说明要求
1. 产品标志应符合GB/T 5296.6《消费品使用说明 第6部分：家具》的要求。
1. 每件产品应附有产品合格证、产品名称、规格型号、生产日期、制造商名称及地址等信息。
（二）包装标识要求
1. 产品包装应符合国家有关包装标准的规定，保证产品在运输、搬运过程中不受损坏。
1. 外包装应标明：产品名称、型号规格、数量、制造商名称及地址、收货单位名称及地址、生产日期、“小心轻放”“防潮”等储运图示标志。
（3） 报价要求：
总价包干，含货物、辅材、运输、安装、人工、税费、培训、1 年质保全部费用，无隐形增项。
3、 商务要求
（1） 交货期/标的提供的时间：合同签订后，在购买方通知订货单后60 日历天内完成供货、安装、调试并交付使用。
（二）标的提供的地点/交货地点：广州市番禺区沙湾街西环路1991号番禺区第三人民医院。
（三）付款方式：分三期
[bookmark: OLE_LINK1]1期：支付比例30%,合同签订后，中标供应商提交预付款申请等资料，采购人申请财政拨款到位后5个工作日内开始办理支付流程，支付合同总金额的30%；
2期：支付比例50%,家具到达采购人指定地点并施工安装调试完成后，中标供应商提交安装调试款申请等资料，采购人申请财政拨款到位后5个工作日内开始办理支付流程，支付合同总金额的50%；
3期：支付比例20%,本项目完工并经验收合格后，中标供应商提供验收报告，并提交完工验收款申请等资料，采购人申请财政拨款到位后5个工作日内开始办理支付流程，支付合同总金额的20%。
（四）验收要求
1.验收主体：采购人、中标（成交）供应商、采购人组织的专家。
2.验收时间（条件：）供应商免费负责货物运输、卸货、安装、调试，提供完整安装图纸及操作手册，安装完成，调试正常，中标（成交）供应商提出验收申请后7个工作日内。
3.验收方式：安装现场验收
4.验收程序：（1）提出申请，（2）现场验收，（3）资料交付。
5.验收内容：家具的型号、数量、参数与需求是否完全一致、安装是否规范
6.验收标准：家具安装调试完成后，按采购需求、参数、国家规范进行验收，验收合格出具验收报告。
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